GE P42DC Lokomotive

| Technische Daten Stückzahl: 228 Dienstmasse: 122t Länge: 69'-0" (21.04m) Stundenleistung: 4,250PS (3,170kW)
Höchstgeschwindigkeit: 110Mph (177Km/h)
Kraftstoffvorrat: 2,200USgal (8,300L)

Die P42DC, ein Produkt von General Electric Transportation Systems, ist die allgegenwärtigste Passagierlokomotive von Amtrak. Insgesamt 207 Stück wurden zwischen 1992 und 2001 ausgeliefert. GE baute zudem weitere 21 für Via Rail. Die P42DC ist Teil der Genesis-Baureihe, welche außerdem die P40DC und P32AC-DM umfasst.

Die P42DC ist wegen ihrer stromlinienfömigen, niedrig-profiligen Bauart bemerkenswert. Diese macht sie kraftstoffsparender als ihre Vorgänger und ermöglicht es ihr auf allen Amtrak-Strecken ohne Lichtraumprofilprobleme zu operieren. Um die Wartungsfreundlichkeit zu verbessern, hat Amtrak in den letzten Jahren anschraubbare Fiberglasabdeckungen an den Nasen installiert.

Lokomotiven des Genesis-Typs können head-end power (HEP) von bis zu 800kW an den Zug bereitstellen. Ein gesonderter, vom Hauptmotor angetriebener Generator, erzeugt 3-phasigen Strom mit 480 Volt. Wenn die Lokomotive im HEP-Modus arbeitet ist ihre Drehzahl auf 900 begrenzt, was eine Kraftverringerung von 3,875PS (2,890kW) zur Folge hat.